**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку электронагревателя 45 кВт Behncke EWT 95-15 (2 шт.).**



Поставка проводиться с целью замены, вышедшего из строя оборудования. СРОК ПОСТАВКИ – не позднее 15.05.2024.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

| **ОБЩЕЕ** | |
| --- | --- |
| Производитель | [**Behncke**](https://poolplanet.ru/podogrev-vody-vodonagrevateli-dlya-bassejnov/ehlektricheskie-vodonagrevateli/ehlektrovodonagrevateli-behncke-ewt-95-15/fvs/proizvoditel_behncke/) |
| Модель | **EWT 95-15** |
| Артикул производителя |  |
| Страна-производитель | [**Германия**](https://poolplanet.ru/podogrev-vody-vodonagrevateli-dlya-bassejnov/ehlektricheskie-vodonagrevateli/ehlektrovodonagrevateli-behncke-ewt-95-15/fvs/strana-proizvoditel_germaniya/) |
| **МОЩНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ** | |
| Максимальный поток |  |
| Минимальный поток | **5.00 м³/час** |
| Потребляемая мощность | [**45.00 кВт**](https://poolplanet.ru/podogrev-vody-vodonagrevateli-dlya-bassejnov/ehlektricheskie-vodonagrevateli/ehlektrovodonagrevateli-behncke-ewt-95-15/fvs/potreblyaemaya-moschnost_45-00-kvt/) |
| **МАТЕРИАЛЫ** | |
| Материал тэна | [**Incoloy 825**](https://poolplanet.ru/podogrev-vody-vodonagrevateli-dlya-bassejnov/ehlektricheskie-vodonagrevateli/ehlektrovodonagrevateli-behncke-ewt-95-15/fvs/material-tena_incoloy-825/) |
| Материал корпуса | **Нержавеющая сталь** |
| **ПОДСОЕДИНЕНИЕ** | |
| Входное отверстие | **ВР 2"** |
| Выходное отверстие | **ВР 2"** |
| **ЭЛЕКТРИКА И ПАРАМЕТРЫ СЕТИ** | |
| Напряжение питания | [**380 В**](https://poolplanet.ru/podogrev-vody-vodonagrevateli-dlya-bassejnov/ehlektricheskie-vodonagrevateli/ehlektrovodonagrevateli-behncke-ewt-95-15/fvs/napryajenie-pitaniya_380-v/) |
| **ТИП, ВЕРСИЯ, ИСПОЛНЕНИЕ** | |
| Тип | **Электрический** |